**Iphone uređaji**spajaju se uobičajeno, kao na bilo koju Wi-Fi mrežu.

**Upute za Android:**

1. Pronađite Wi-Fi mrežu eduroam.
2. Kliknite na mrežu eduroam. Kada kliknete na mrežu izaći će vam prozorčić u koji trebate upisati potrebne podatke.

3. eduroam mreža - postavke:

EAP metoda: TTLS

2. faza provjere: PAP

CA certifikat: nemoj potvrditi

Identitet: (AAIEdu – ime.prezime@skole.hr)

Anoniman identitet: (ostaviti prazno)

Lozinka: (lozinka od @skole.hr)

1. Prije spajanja podesite postavke ( pod opcija napredno):
   1. Kliknite na EAP način i izaberite TTLS
   2. Kliknite na Fazu autorizacije i izaberite PAP
   3. CA certifikat (do not validate)
   4. U rubriku Identitet unesite vaše @skole.hr (ime.[prezime@skole.hr](mailto:prezime@skole.hr))
   5. U rubriku Šifra unesite lozinku za vaš @skole.hr račun.

**Ako se** nakon postavljanja postavki **ne želi spojiti** potrebno je instalirati **eduroam installer** (programski alat koji omogućuje jednostavno i pouzdano konfiguriranje klijentskih uređaja za sigurno korištenje usluge eduroam.).

Dostupan je putem web sjedišta na adresi: [http://installer.eduroam.hr](http://installer.eduroam.hr/).

Ako se kod pokretanja na mobitelu ništa ne događa skinutu datoteku treba pokrenuti s "FILE COMMANDER"